Ich plane eine UKW-Schleifenantenne auszuprobieren, die eine rechteckige Form mit den Abmessungen 2 x 105 x 60 cm haben soll. Wie ist die Polarisationeebene dieser Konstruktion?
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Die Polarisationsebene Ihrer rechteckigen Schleifenantenne ist nicht festgelegt, sondern hängt entscheidend von der Art der Einspeisung und dem genauen Seitenverhältnis ab. Bei UKW sind theoretisch mehrere Fälle möglich.

Hier ist eine Übersicht über die möglichen Polarisationen:

	Mögliche Polarisation
	Bedingung / Erklärung

	Horizontal
	Die Antenne liegt mit ihrer großen Fläche parallel zum Erdboden. Dies ist die klassische Polarisation für UKW-Rundfunk, bei der die elektrische Feldkomponente horizontal schwingt .

	Vertikal
	Die Antenne steht senkrecht, z.B. in einem Fensterrahmen. Dann schwingt das elektrische Feld vertikal .

	Zirkular
	Bei spezieller Dimensionierung und Einspeisung (z.B. unsymmetrische Speisung an einer Ecke) kann eine rechteckige Schleife zirkular polarisierte Wellen abstrahlen .


Welche Polarisation Sie tatsächlich erhalten, bestimmen also die folgenden zwei Hauptfaktoren:

· Ausrichtung im Raum: Die grundlegende Polarisation wird durch die räumliche Lage der Schleife definiert. Liegt die Schleife flach auf dem Tisch, ist sie horizontal polarisiert. Hängt sie an der Wand, ist sie vertikal polarisiert .

· Seitenverhältnis und Einspeisung: Die Geometrie Ihrer Antenne (2 x 105 x 60 cm) hat keinen runden, sondern einen rechteckigen Umfang. Wenn die Länge einer Seite etwa einer Wellenlänge entspricht, kann die Antenne durch geschickte Wahl des Seitenverhältnisses und der Speiseposition (z.B. nicht in der Mitte einer Seite, sondern an einer Ecke) so betrieben werden, dass sie zirkular polarisiert sendet oder empfängt . Dieser Fall ist aber für den einfachen Selbstbau ungewöhnlich und erfordert genaue Abstimmung.

Die Frequenz (UKW-Band 87,5–108 MHz) und der damit verbundene Umfang der Antenne sind ebenfalls entscheidend. Bei einem Umfang von etwa einer Wellenlänge (ca. 3 Meter bei 100 MHz) ergeben sich andere Eigenschaften als bei einer elektrisch kleinen Schleife. Ihr geplanter Umfang von 2 * (105 + 60) cm = 330 cm liegt in diesem Bereich, was die zirkulare Polarisation theoretisch möglich macht.

Zusammengefasst: Für einen normalen UKW-Empfang ist die Polarisation Ihrer Schleifenantenne gleich der Ausrichtung ihrer Fläche. Wenn Sie durch Drehen der Antenne den besten Empfang für einen Sender suchen, können Sie dessen Polarisation herausfinden – in Deutschland ist das für UKW meist horizontal .

